[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	1	7.7	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	4	2	2	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=19424.21
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		3632.17

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR
nfn=Sun Gallo s.c.
afn=93-465 Łódź, ul.Dubois 114/116
nb=Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w gminach Lubichowo i Stary Targ
ab=Budynki mieszkalne na terenie gminy Stary Targ
ni=Gmina Stary Targ
ai=ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ
br=sanitarna - kotłownia na biomasę 20  kW
dt=11.04.2019	0
kln=SPIS TREŚCI :13101. Strona tytułowa13102. Kalkulacja uproszczona 13103..Kalkulacja szczegółowa13104.Tabela wartosci elementów scalonych 

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=30	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=5	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=.łączniki kielichowe miedziane	0
id=6401499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=.złączki przejściowe mosiężne	0
id=6460799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej o śr. przyłączy 25 mm	0
id=6301814	1
jm=kpl	090
ce=1104
cw=1104	PLN
il=1

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=12
cw=12	PLN
il=0.45

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=16
cw=16	PLN
il=0.42

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Filtry siatkowe o śr. nominalnej 20-32 mm	0
id=5701999	2
jm=szt	020
ce=22
cw=22	PLN
il=2

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=54
cw=54	PLN
il=0.84

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0.07
cw=0.07	PLN
il=176

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Kotły stalowe na biomasę o mocy grzewczej 28 kw wraz z zasobnikiem paliwa, z pełną automatyką z wbudowanym modułem ethernet, z pompą mieszania, zaworem zwrotnym i odcinającym, termostat pokojowy	0
id=5999999	2
jm=szt	020
ce=9198
cw=9198	PLN
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=manometry techniczne 0-0,6 MPa 15 mm	0
id=6140399	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Montaz armatury zabezpieczającej i kontrolnej	0
id=5733099	2
jm=szt	020
ce=61
cw=61	PLN
il=2

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej 30-50 dm3	0
id=	3
jm=szt	020
ce=93
cw=93	PLN
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm	0
id=6750125	1
jm=m	040
ce=7.5
cw=7.5	PLN
il=8.8

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm'	0
id=6750125	1
jm=m	040
ce=8.2
cw=8.2	PLN
il=8.8

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm''	0
id=6750125	1
jm=m	040
ce=9.8
cw=9.8	PLN
il=18.4

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=papier ścierny	0
id=3920099	2
jm=m2	050
ce=5
cw=5	PLN
il=0.07

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=10
cw=10	PLN
il=0

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=10
cw=10	PLN
il=143.17

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=rozcieńczalnik	0
id=1530999	2
jm=dm3	066
ce=6
cw=6	PLN
il=0.2

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=rozdzielacze z rur stalowych	0
id=2150006	3
jm=m	040
ce=135.84
cw=135.84	PLN
il=1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=rury stalowe bez szwu ogólnego przeznaczenia czarne o śr. nominalnej 25-32 mm	0
id=5000999	2
jm=m	040
ce=8.9
cw=8.9	PLN
il=8.24

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=rury stalowe bez szwu ogólnego przeznaczenia czarne o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5000999	2
jm=m	040
ce=12
cw=12	PLN
il=8.24

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=rury stalowe bez szwu ogólnego przeznaczenia czarne o śr. nominalnej 50 mm	0
id=5000999	2
jm=m	040
ce=16.5
cw=16.5	PLN
il=16.48

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.16

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.04

[RMS ZEST 28]
ty=S
na=spawarka elektryczna	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.08

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=49.5
cw=49.5	PLN
il=11.99

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=49.5
cw=49.5	PLN
il=0.3

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=1.2
cw=1.2	PLN
il=6.06

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=termometry	0
id=6142999	2
jm=szt	020
ce=81
cw=81	PLN
il=4

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=2.2
cw=2.2	PLN
il=10.8

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm	0
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne o śr.nominalna 50 mm	0
id=5730299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701999	2
jm=szt	020
ce=18
cw=18	PLN
il=2

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5701999	2
jm=szt	020
ce=29
cw=29	PLN
il=2

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego o śr. nominalnej 50 mm	0
id=5730820	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Zbiorniki zasobnika do kotła	0
id=	3
jm=szt	020
ce=979
cw=979	PLN
il=1

[RMS ZEST 40]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=48.73

[ELEMENT 1]
na=Kotłownia na pelet o mocy 20 kW
wa=15792.04
kn=1431.71	13007.31	608.28
id=1
nu=1
wn=612.11	132.63	

[ELEMENT 2]
na=Kotłownia na pelet o mocy 20 kW
wa=15792.04
kn=1431.71	13007.31	608.28
id=93
nu=1.1
wn=612.11	132.63	

[POZYCJA]
id=119
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0501-05	2-15	0501-05		1
na=Kotły stalowe na biomasę o mocy grzewczej 20kW wraz z pełną automatyką z wbudowanym modułem ethernet, z pompą mieszania, zaworem zwrotnym i odcinającym, termostat pokojowy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kocioł	000
kj=763	9198	464.805
cj=10873.95
wn=368.34	79.81	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 19]
nz=76.3	0	76,3
np=1
wa=763
wb=1281.0388
il=76.3

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=0
wa=9198
wb=11313.54
il=1

[RMS 29]
nz=9.39	0	9,39
np=1
wa=464.8
wb=780.3843
il=9.39

[POZYCJA]
id=156
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0511-01	2-15	0511-01		1
na=Zbiorniki zasobnika do kotła
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=41.2	981.06	22.275
cj=1067.7
wn=19.04	4.13	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 19]
nz=4.12	0	4,12
np=1
wa=41.2
wb=69.1727
il=4.12

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=979
wb=1204.17
il=1

[RMS 40]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=2.06
wb=2.5338
il=2.06

[RMS 29]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=22.28
wb=37.3986
il=0.45

[POZYCJA]
id=180
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0222-03	0-35	0222-03		1
na=Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych; śr. nom.króćców 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=53.8	1104	0
cj=1177.44
wn=16.14	3.5	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 19]
nz=5.38	0	5,38
np=1
wa=53.8
wb=90.3275
il=5.38

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=1104
wb=1357.92
il=1

[POZYCJA]
id=157
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0513-01	2-15	0513-01		1
na=Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=m	040
kj=25.4	139.9152	3.96
cj=179.99
wn=8.81	1.91	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 19]
nz=2.54	0	2,54
np=1
wa=25.4
wb=42.6453
il=2.54

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=135.84
wb=167.0832
il=1

[RMS 40]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=4.08
wb=5.0125
il=4.08

[RMS 29]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=3.96
wb=6.6486
il=0.08

[RMS 28]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[POZYCJA]
id=159
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-02	2-15	0514-02		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 25-32 mm i grub. ścianek do 3.25 mm łączonych przez spawanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=8
jm=m	040
kj=6.33	10.5977	0.8415
cj=20.39
wn=17.21	3.73	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 19]
nz=0.633	0	0,633
np=1
wa=50.64
wb=85.0216
il=5.06

[RMS 23]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=73.34
wb=90.2032
il=8.24

[RMS 33]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=8.98
wb=11.0408
il=4.08

[RMS 40]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=2.47
wb=3.0376
il=2.47

[RMS 29]
nz=0.017	0	0,017
np=1
wa=6.73
wb=11.3024
il=0.14

[POZYCJA]
id=160
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-03	2-15	0514-03		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 40 mm i grub. ścianek do 3.25 mm łączonych przez spawanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=8
jm=m	040
kj=6.65	13.3653	1.2375
cj=24.13
wn=18.93	4.1	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 19]
nz=0.665	0	0,665
np=1
wa=53.2
wb=89.32
il=5.32

[RMS 24]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=98.88
wb=121.6224
il=8.24

[RMS 33]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=4.93
wb=6.0616
il=2.24

[RMS 40]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=3.11
wb=3.8304
il=3.11

[RMS 29]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=9.9
wb=16.6208
il=0.2

[POZYCJA]
id=161
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-04	2-15	0514-04		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 50 mm i grub. ścianek do 3.65 mm łączonych przez spawanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=16
jm=m	040
kj=6.8	18.1393	1.3365
cj=29.25
wn=39.06	8.46	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 19]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=108.8
wb=182.6704
il=10.88

[RMS 25]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=271.92
wb=334.4608
il=16.48

[RMS 33]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=9.86
wb=12.1232
il=4.48

[RMS 40]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=8.45
wb=10.3968
il=8.45

[RMS 29]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=21.38
wb=35.904
il=0.43

[POZYCJA]
id=162
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1517-01	2-02	1517-01		1
na=Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=32
jm=m	040
kj=1.65	0.4305	0.005
cj=2.69
wn=15.89	3.44	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 19]
nz=0.165	0	0,165
np=1
wa=52.8
wb=88.6464
il=5.28

[RMS 4]
nz=0.014	0	0,014
np=1
wa=5.38
wb=6.6112
il=0.45

[RMS 5]
nz=0.013	0	0,013
np=1
wa=6.66
wb=8.1856
il=0.42

[RMS 21]
nz=0.0061	0	0,0061
np=1
wa=1.17
wb=1.44
il=0.2

[RMS 17]
nz=0.0023	0	0,0023
np=1
wa=0.37
wb=0.4512
il=0.07

[RMS 40]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0.2
wb=0.2528
il=0.2

[RMS 29]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0.16
wb=0.2688
il=0

[POZYCJA]
id=164
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0509-02	2-15	0509-02		1
na=Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej 100 dm3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=42.3	95.79	13.86
cj=172.45
wn=16.85	3.65	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 19]
nz=4.23	0	4,23
np=1
wa=42.3
wb=71.0196
il=4.23

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=93
wb=114.39
il=1

[RMS 40]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=2.79
wb=3.4317
il=2.79

[RMS 29]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=13.86
wb=23.2702
il=0.28

[POZYCJA]
id=165
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-01	2-15	0530-01		1
na=Termometry montowane w gotowej tulei
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4
jm=szt.	020
kj=2.4	83.43	0.495
cj=87.38
wn=3.47	0.75	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 19]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=9.6
wb=16.118
il=0.96

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=324
wb=398.52
il=4

[RMS 40]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=9.72
wb=11.9556
il=9.72

[RMS 29]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=1.98
wb=3.3244
il=0.04

[POZYCJA]
id=167
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-06	2-15	0130-06		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=6
jm=szt.	020
kj=4.25	0	1.0395
cj=7.22
wn=9.52	2.06	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 19]
nz=0.425	0	0,425
np=1
wa=25.5
wb=42.813
il=2.55

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 40]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=0.021	0	0,021
np=1
wa=6.24
wb=10.4712
il=0.13

[POZYCJA]
id=163
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-04	2-15	0130-04		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=4
jm=szt.	020
kj=3.15	0	0.4455
cj=4.91
wn=4.31	0.94	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 19]
nz=0.315	0	0,315
np=1
wa=12.6
wb=21.1552
il=1.26

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 40]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=1.78
wb=2.992
il=0.04

[POZYCJA]
id=168
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-03	2-15	0130-03		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt.	020
kj=2.11	29.145	0.3465
cj=32.5
wn=1.47	0.32	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 19]
nz=0.211	0	0,211
np=1
wa=4.22
wb=7.0852
il=0.42

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=58
wb=71.34
il=2

[RMS 40]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0.29
wb=0.3568
il=0.29

[RMS 29]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0.69
wb=1.1636
il=0.01

[POZYCJA]
id=172
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-02	2-15	0130-02		1
na=Filtry siatkowe o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=szt.	020
kj=2.37	22.11	0.2475
cj=25.68
wn=1.57	0.34	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 19]
nz=0.237	0	0,237
np=1
wa=4.74
wb=7.958
il=0.47

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=44
wb=54.12
il=2

[RMS 40]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0.22
wb=0.2706
il=0.22

[RMS 29]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0.5
wb=0.831
il=0.01

[POZYCJA]
id=174
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0526-03	2-15	0526-03		1
na=Montaz armatury zabezpieczającej i kontrolnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt.	020
kj=14	62.83	0.99
cj=83.29
wn=8.99	1.95	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 19]
nz=1.4	0	1,4
np=1
wa=28
wb=47.0106
il=2.8

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=122
wb=150.06
il=2

[RMS 40]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=3.66
wb=4.5018
il=3.66

[RMS 29]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=1.98
wb=3.3244
il=0.04

[POZYCJA]
id=177
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) - RURY 32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=8
jm=m	040
kj=2.108	10.4246	0.3465
cj=13.78
wn=5.89	1.28	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 19]
nz=0.2108	0	0,2108
np=1
wa=16.86
wb=28.3136
il=1.69

[RMS 14]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=66
wb=81.18
il=8.8

[RMS 8]
nz=0.0231	0	0,0231
np=1
wa=9.98
wb=12.2744
il=0.18

[RMS 31]
nz=0.1697	0	0,1697
np=1
wa=1.63
wb=2.0032
il=1.36

[RMS 9]
nz=6	0	6
np=1
wa=3.36
wb=4.1328
il=48

[RMS 40]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=2.43
wb=2.9872
il=2.43

[RMS 30]
nz=0.007	0	0,00705
np=1
wa=2.77
wb=4.6544
il=0.06

[POZYCJA]
id=178
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) - RURY 40
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=8
jm=m	040
kj=2.108	11.2177	0.3465
cj=14.57
wn=5.89	1.28	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 19]
nz=0.2108	0	0,2108
np=1
wa=16.86
wb=28.3136
il=1.69

[RMS 15]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=72.16
wb=88.7568
il=8.8

[RMS 8]
nz=0.0231	0	0,0231
np=1
wa=9.98
wb=12.2744
il=0.18

[RMS 31]
nz=0.1697	0	0,1697
np=1
wa=1.63
wb=2.0032
il=1.36

[RMS 9]
nz=6	0	6
np=1
wa=3.36
wb=4.1328
il=48

[RMS 40]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=2.61
wb=3.2144
il=2.61

[RMS 30]
nz=0.007	0	0,00705
np=1
wa=2.77
wb=4.6544
il=0.06

[POZYCJA]
id=179
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) - RURY 50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=16
jm=m	040
kj=2.76	13.851	0.5792
cj=18.41
wn=16.03	3.47	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 19]
nz=0.276	0	0,276
np=1
wa=44.16
wb=74.1424
il=4.42

[RMS 16]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=180.32
wb=221.7936
il=18.4

[RMS 8]
nz=0.0292	0	0,0292
np=1
wa=25.23
wb=31.032
il=0.47

[RMS 31]
nz=0.209	0	0,209
np=1
wa=4.01
wb=4.936
il=3.34

[RMS 9]
nz=5	0	5
np=1
wa=5.6
wb=6.888
il=80

[RMS 40]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=6.45
wb=7.9392
il=6.45

[RMS 30]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=9.27
wb=15.5584
il=0.19

[POZYCJA]
id=181
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0216-07	0-35	0216-07		1
na=Manometry techniczne; śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=4
jm=szt.	020
kj=2.9	0	0
cj=3.96
wn=3.48	0.75	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 19]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=11.6
wb=19.476
il=1.16

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 27]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=182
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-05	2-15	0408-05		1
na=Zawory mieszające trójdrogowe śr.nominalna 50 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt.	020
kj=6.78	0	0
cj=9.25
wn=4.07	0.88	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 19]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=13.56
wb=22.7666
il=1.36

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 40]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=183
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=6.78	0	1.0395
cj=10.67
wn=4.69	1.02	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 19]
nz=0.678	0	0,678
np=1
wa=13.56
wb=22.7666
il=1.36

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 40]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=0.021	0	0,021
np=1
wa=2.08
wb=3.4904
il=0.04

[POZYCJA]
id=184
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-02	2-15	0130-02		1
na=Zawory spustwe o śr. nominalnej 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=szt.	020
kj=2.37	18.09	0.2475
cj=21.66
wn=1.57	0.34	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 19]
nz=0.237	0	0,237
np=1
wa=4.74
wb=7.958
il=0.47

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=36
wb=44.28
il=2

[RMS 40]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0.18
wb=0.2214
il=0.18

[RMS 29]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0.5
wb=0.831
il=0.01

[POZYCJA]
id=185
pd=						0
na=Zespół napełniania instalacji grzewczej (zawór odcinający DN15, filtr siatkowy DN15, zawór zwrotny DN15)
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=186
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0311-04	INSTAL	0311-04		1
na=Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.całk. 400 dm3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=31	0	34.65
cj=89.61
wn=19.7	4.27	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 19]
nz=3.1	0	3,1
np=1
wa=31
wb=52.0474
il=3.1

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 40]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=34.65
wb=58.1756
il=0.7

[POZYCJA]
id=188
pd=						0
na=Wymiennik ciepła płytowy do c.o. o mocy 100kW
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=187
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0512-01	2-15	0512-01		1
na=Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=3.572	0	0
cj=4.88
wn=1.07	0.23	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 19]
nz=0.374	0	0,374
np=1
wa=3.57
wb=5.9972
il=0.36

[SUMA KONTROLNA]
31e2984e4de3effe41c74717 944 dde