[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	1	7.7	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	2	2	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=Sun Gallo s.c.
afn=93-465 Łódź, ul.Dubois 114/116
nb=Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w gminach Lubichowo i Stary Targ
ab=Budynki mieszkalne na terenie gminy Stary Targ
ni=Gmina Stary Targ
ai=ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ
br=sanitarna - 3 kolektory płaskie ze zbiornikiem 300 dm3
dt=11.04.2019	0
kln=SPIS TREŚCI :13101. Strona tytułowa13102. Kalkulacja uproszczona 13103..Kalkulacja szczegółowa13104.Tabela wartosci elementów scalonych 

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=15	1554748351
cw=15	PLN
il=-0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Koszty kwalifikowane - Kolektory słoneczme - Pakiet 3 kolektory płaskie
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Instalacja solarna
wa=0
kn=0	0	0
id=93
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=160
pd=						0
na=Dostawa - kolektory słoneczne płaskie o mocy wyjściowej 1620 W, o powierzchni 2,2 m2/2,5 m2, sprawności 83,30%, maksymalny współczynnik utraty ciepła 3,75 W/(m2K), miedziany układ hydrauliczny, miedziany lub aluminiowy  absorber
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=69
pd=						0
na=Dostawa - komplet rur i kształtek połączeniowych pomiędzy kolektorami do podłączenia rurociągów solarnych wraz z odpowietrznikiem solarnym
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=68
pd=						0
na=Dostawa - zestaw konstrukcji do montażu kolektorów słonecznych (na dachu, elewacji lub gruncie do montażu na fundamencie przygotowanym przez właściciela posesji)
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=112
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0143-01	4	0143-01		1
na=Montaż kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją i połączeniem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=153
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0311-01	INSTAL	0311-01		1
na=Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji glikolowej o poj. 18l, 10 bar wraz z uchwytami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=113
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0123-01	2-15	0123-01		1
na=Dostawa i montaż zestawu pompowego solarnego (zawór odcinający,zawór zwrotny, separator powietrza, pompa obiegowa solarna, rotametr z układem do napełniania i opróżniania instalacji solarnej, zawór bezpieczeństwa,zasyfonowanie)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=74
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0506-01	4	0506-01		1
na=Pojemnościowy podgrzewacz wody dwuwężownicowy 300 dm3 z zamontowaną jedną wężownicą dolną do solarów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=110
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0311-02	INSTAL	0311-02		1
na=Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji wody użytkowej,poj. 24 l
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=76
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-02	4	0132-02		1
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[POZYCJA]
id=82
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0524-02	4	0524-02		1
na=Zawór zwrotny-bezpieczeństwa zw ciśn otwarcia 6 bar
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=114
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-03	4	0132-03		1
na=Zawór spustowy ze złączką do węża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=83
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-02	4	0132-02		1
na=Termostatyczny zawór mieszający o r. nominalnej 20mm, zakres temperatur 35-70 st.C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=155
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	7-19 0401-01	7-19	0401-01		1
na=Reduktory ciśnienia do 1.0 MPa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=115
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0105-01	4	0105-01		1
na=Rurociągi solarne elastyczne stalowe nierdzewne o średnicy DN20 w zolacji zgodnie z normą wraz z  osłoną UV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=116
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0105-03	4	0105-03		1
na=Rurociągi cwu o średnicy DN 20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=117
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-04	0-34	0104-04		1
na=Izolacja rurociągów  DN 20 o grubości 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=56
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0105-03	4	0105-03		1
na=Rurociągi zw o średnicy DN 20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=118
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-04	0-34	0104-04		1
na=Izolacja rurociągów  DN 20 o grubości 10 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=63
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-01	4	0128-01		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=62
pd=						0
na=Napełnienie instalacji solarnej mieszaniną glikolu propylenowego analogia- 30 l o temp. krzepnięcia do 32 st
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=119
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0529-02	4	0529-02		1
na=Uruchomienie instalacji
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0,2
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Podłączenie górnej wężownicy
wa=0
kn=0	0	0
id=161
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=162
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0515-03	4	0515-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 25 mm łączone przez spawanie
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=163
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-03	4	0411-03		1
mpn=121,0:4,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=164
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-03	4	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=165
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtry siatkowe o śr. nominalnej 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Prace elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=120
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=121
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0801-01	7-08	0801-01		1
na=Regulator układu solarnego z możliwością podłączenia do internetu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=122
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-01	5-08	0404-01		1
na=Podłączenie elektryczne zamontowanych urządzeń oraz połączenia elementów automatyki i opomiarowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=123
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		1
na=Czujnik temperatury typu PT1000 (zakres temeperatur od -20 do +200 st.C)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=3
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=129
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0206-01	5-08	0206-01		1
na=Przewód ekranowany dla czujników temperatury LIYCY 2x0,75 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Prace budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=138
nu=1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=139
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-21	4-03	1003-21		1
na=Przebijanie otworów w dachu dla przewodów instalacji solarnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=140
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-16	4-03	1003-16		1
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=141
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-03	4-01	0322-03		1
na=Obsadzenie tulej ochronnych w ścianach, stropach i dachach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=142
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-04	4-01	0323-04		1
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=143
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0603-02	2-16	0603-02		1
na=Obróbka blacharska przejść przewodów instalacji solarnej przez dach wraz z uszczelnieniem za pomocą silikonu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=0.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.12	1	0.125						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[SUMA KONTROLNA]
a9b41fb2edd8bd74ad8af5dc951dd298