[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
pe=0
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	18	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	1	1	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS	PRZEDMIAR
nfn=Sun Gallo s.c.
afn=93-465 Łódź, ul. Dubois 114/116 lok. 1.22
nb=Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w gminach Lubichowo i Stary Targ
ab=Budynki mieszkalne na terenie Gminy Stary Targ
ni=Gmina Stary Targ,
ai=ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ
nw= 
aw= 
nk= 	
dt=11.04.2019	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=22	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=80	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=20	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19
cw=19	PLN
il=0

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0153-02	7-24	0153-02		1
na=Dostawa i montaż pompy ciepła o łącznej mocy min 2,85 kW w komplecie ze sterownikami (programatorami), rozdzielnicami elektrycznymi wraz z wyposażeniem tj. komletem czyjników i presostatów oraz zaworów bezpieczeństwa, kompletem zaworów regulacyjnych itp
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0309-08	INSTAL	0309-08		1
na=Dostawa i montaż zaworu termostatycznego do regulacji c.o.o śr.nom. 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0105-05	0-31	0105-05		1
na=Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych stojących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 200 dm3 wraz z podejściem i anodą tytanową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0213-01	0-31	0213-01		1
na=Dostawa i montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności 18 dm3 do cwu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0112-01	2-17	0112-01		1
na=Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych DN150 stalowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
na=Dostawa i montaż zaworu zwrtonego wodociągowego o śr.nom. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0113-06	2-15	0113-06		1
na=Dostawa i montaż zaworu bezpieczeństwa o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0208-05	0-31	0208-05		1
na=Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=10
pd=PPPKZ 1983	TZKNBK	XVIII II A-44	XVIII	II A-44		1
na=Montaż podejść odpływowych stalowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
na=Dostawa i montaż zaworów spustowych o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=12
pd=Zeszyt WACETOB	S	-215 0300-02	215	0300-02		1
na=Dostawa i montaż rurociągów z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=13
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0216-07	0-35	0216-07		1
na=Dostawa i montaż manometru technicznego; śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.VI 1993 biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		1
na=Dostawa i montaż pompy obiegu wodnego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
na=Dostawa i montaż zaworów przelotowych wodociągowych o śr.nom. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=16
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0527-01	2-15	0527-01		1
na=Dostawa i montaż filtra skośnego DN20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=17
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0134-07	2-15	0134-07		1
na=Dostawa i montaż reduktora ciśnienia 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=18
pd=						0
na=Dostawa i montaż automatyki wraz z osprzętem tj czujników, sterowników, i urzadzeń współpracujących z prgramatorem sterującym pompami ciepła które zapewniąwłaściwą pracę i temperaturę wody grzewczej w uładzie instalacji centralnego ogrzewania oraz w układzie instalacji cwu.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=20
pd=						0
na=Dostawa i montaz przewodów instalacji elektrycznej koniecznych do podłączenia pomp ciepła oraz urządzeń z nimi współpracującychwraz z ich podłączeniem
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=21
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów otulinami PE
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
na=Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wodnej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[SUMA KONTROLNA]
b0349ef7a76a311a7faa 093978a4066